	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____
	«___» __________________ 20____ г.


Газоанализатор кислорода твёрдоэлектролитный высокотемпературный ЭКОН-ВТ, длина погружной части датчика 650 мм, в комплекте 
(наименование оборудования)
Опросный лист является техническим и юридическим документом для заказа приборов серийного производства, подписывается руководителем предприятия - заказчика и заверяется печатью. Неточности и неполное заполнение опросного листа может негативно повлиять на ход выполнения заказа.
	1.
	Количество комплектов, шт. 
	

	2.
	Выходной сигнал (0 – 5 или 4 – 20 мА)
	

	3.
	Цифровой выход RS 485 (Да/Нет)
	

	4.
	Необходимая длина кабеля (датчик           блок электроники), м (2)
	

	5.
	Необходимость в госповерке прибора (Да/Нет)
	

	6.
	Температура газовой смеси в месте установки датчика, 0С
	

	7.
	Прибор укомплектовать (Да/Нет): 

	
	- датчиком (заполняется в случае заказа отдельно датчика ЭКОН-ВТ) (1), шт.
	

	
	- керамическим установочным устройством (t = не более 1600 0С) 
	

	
	- металлическим установочным устройством (t = не более 1100 0С)
	

	8.
	Толщина футеровки в месте установки датчика, м
	

	9.
	Вид основного топлива
	

	10.
	Запылённость среды, г/м3
	Скорость среды, 

м/с
	Давление среды, кПа
	Температура среды в месте установки датчика, 0С

	
	
	
	
	

	11.
	Состав контролируемой среды, присутствие восстановительных газов (в % об.)

	
	Газ
	H2
	CH4
	CO
	NO2
	CO2
	NO
	H2O
	SO2
	N2O

	
	Максимально 
допустимая 
концентрация, % об.
	0,5
	0,5
	0,5
	0,015
	16
	0,015
	20
	0,5
	0,15

	
	Данные 
заказчика, % об.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Включать стоимость транспортировки (Да/Нет), и если «Да»,
	

	
	то укажите адрес для доставки оборудования: 

	
	

	13.
	Конечный потребитель, место эксплуатации прибора (ов):

	
	

	14.
	Почтовый адрес, тел., e-mail, контактное лицо конечного потребителя:

	
	

	15.
	Наименование организации, заполнившей опросный лист, адрес, тел., контактное

	
	лицо, его подпись:

	
	

	
	
	
	


/____________________/_________________
м.п.


Примечания: 

(1) При заказе отдельно датчиков и/или установочных устройств заполняются только графы: 7-9, 12-15
(2) В стандартной комплектации длина кабеля, соединяющего датчик с блоком электроники – 12 м
