	ТАБЛИЦА ВЫБОРА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА OPTIMA (БАЗОВЫЕ НАБОРЫ - до 6 типов газа в одном приборе). Заполняются желтые поля
В газоанализаторе OPTIMA может быть установлено сенсоров, не более: 

Электрохимические (ЭХ) сенсоры О2 (базовый) + до 4-х на выбор из: СО, NO, NO2, SO2 
Инфракрасный (ИК) сенсор: СО2  

	НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗ СПИСКА.

	- Набор наладчика OPTIMA на 3 газа (О2+СО+NO, СО2 - расчет) в кейсе (подходит для настойки котлов и горелок). Арт. 420146 (в наличии).
При необходимости можно добавить: дополнительный зонд, термочехол (до -15°), ИК принтер.
	

	

	Промышленные наборы OPTIMA (базовые с возможностью добавления опций)

	Промышленные наборы с определением концентрации СО2 расчетным методом:

	- OPTIMA_набор на 4 газа 420151-(О2+СО+NO+NO2+расчет СО2) в кейсе - для газопоршневых ТЭС, котлов и горелок технологических печей.
 Необходимо выбрать трубку зонда: (длину и температуру)  

	- OPTIMA_набор на 5 газов 420152-(О2+СО+NO+NO2+SO2+расчет СО2) в кейсе. для газопоршневых ТЭС, котлов и горелок технологических печей, в том числе, при использовании твердого топлива и мазута. Необходимо выбрать трубку зонда: (длину и температуру)  

	Промышленные наборы с прямым измерением концентрации СО2 инфракрасным сенсором

	- OPTIMA_набор на 5 газов 420153-(О2+СО+NO+NO2+СО2ик) в кейсе. 
Используется для контроля процесса горения с присутствием декарбонизации (обжиг цемента, силиката). 
Необходимо выбрать трубку зонда: (длину и температуру)  

	- OPTIMA набор на 6 газов 420154-(О2+СО+NO+NO2+SO2+СО2ик) в кейсе. 
Используется для контроля процесса горения с присутствием декарбонизации (обжиг цемента, силиката).

Необходимо выбрать трубку зонда: (длину и температуру)  

	OPTIMA 4 газа - 420151
	
	OPTIMA 5 газов - 420152
	
	OPTIMA 5 газов - 420153
	
	OPTIMA 6 газов – 420154
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	Дополнительные каналы измерения с автопереключением диапазонов 

Доступны только при наличии основных соответствующих каналов: CO(10 000ppm), NO (5 000ppm), SO2 (5 000ppm)
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	Функция «Расчет скорости потока и объемного расхода». Трубка Пито / НИИОГАЗ приобретается за отдельную оплату

	
	
	
	

	 
ВЫБРАТЬ ГАЗОЗАБОРНЫЙ ЗОНД и РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА (НЕОБХОДИМОСТЬ В ТЕРМОЧЕХЛЕ)

	Диапазон рабочей температуры воздуха 
	Длина трубки зонда (мм)
	Температура газа, не более
	Присутствие пыли 

	+5…+45°C

(База)
	-15…+45°C
термочехол

без обогрева
	-30…+45°C
термочехол с обогревом 
(только на заказ)
	Стандарт
	На заказ 
	800°C
	1.100°C
	1.700°C
без термопары

(на заказ)
	нет
	липкая
	сухая

	
	
	
	300
	500
	750
	1.000
	1.500
	2.000
	
	
	
	
	
	

	
	уточняйте возможность поставки 
	не поставляется
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВНИМАНИЕ: для трубок зонда на температуру до 1.100 C⁰: 
ВНИМАНИЕ:  Трубки зонда до 1.100 C⁰ длиной 300мм и 500мм, являются нестандартными и имеют цену выше, чем трубки длиной 750мм и 1 000мм !

	

	

	

	Дополнительные пожелания / Область применения

	

	Контакты

	


