                Опросный лист для выбора сигнализатора 
                               уровня и потока  ЭЛЕМЕР-СТД-31
*- поля обязательные для заполнения
	Общая информация

	Предприятие*:Место для ввода текста.
	Дата заполнения: ___.___.2026

	Контактное лицо*: Место для ввода текста.
	Тел/факс*:  Место для ввода текста.

	Адрес: Место для ввода текста.
	Е-mail: Место для ввода текста.

	Опросный лист №Место для ввода текста.
	Позиция по проекту: Место для ввода текста.
	Количество*: Место для ввода текста.

	Параметры среды

	Рабочая среда*
	Описание среды: 
  ___________________________.
Плотность среды:  _________________________.
Вязкость среды:  ___________________________.

	
	Температура среды:                                                                                                  мин                 _°С, раб.         ___°С , макс.                   °С

	
	Давление среды:
Атмосферное (открытый резервуар)
МПа
бар
кгс/см2
          ,  раб           , макс          .

	Параметры внешней среды

	Климатическое исполнение*
	
Температура: мин                 °С…макс                   °С

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP  _____.IP65/67

	Параметры сигнализатора

	Процесс контроля*
	Сигнализация уровня 
Сигнализация потока (реле потока)
      Скорость потока мин         __м/с ,   макс      __   м/с .

	
Вид исполнения*
	Общепромышленное**
Атомное, 4 класс (повышенной надёжности) 

	
	     Взрывонепроницаемая оболочка Exd (1 Ех db IIC T6 Gb X)-выбрать из списка ниже
1Ех db IIA T6 Gb X, 0/1Ех db IIA T6 Ga/Gb X (код при заказе dbIIAT6)
1Ех db IIA T5 Gb X, 0/1Ех db IIA T5 Ga/Gb X (код при заказе dbIIAT5)
1Ех db IIA T4 Gb X, 0/1Ех db IIA T4 Ga/Gb X (код при заказе dbIIAT4)
1Ех db IIA T3 Gb X, 0/1Ех db IIA T3 Ga/Gb X (код при заказе dbIIAT3)
1Ех db IIВ T6 Gb X, 0/1Ех db IIВ T6 Ga/Gb X (код при заказе dbIIBT6)
1Ех db IIВ T5 Gb X, 0/1Ех db IIВ T5 Ga/Gb X (код при заказе dbIIBT5)
1Ех db IIВ T4 Gb X, 0/1Ех db IIВ T4 Ga/Gb X (код при заказе dbIIBT4)
1Ех db IIВ T3 Gb X, 0/1Ех db IIВ T3 Ga/Gb X (код при заказе dbIIBT3)
1Ех db IIС T6 Gb X, 0/1Ех db IIС T6 Ga/Gb X (код при заказе dbIICT6)
1Ех db IIС T5 Gb X, 0/1Ех db IIС T5 Ga/Gb X (код при заказе dbIICT5)
1Ех db IIС T4 Gb X, 0/1Ех db IIС T4 Ga/Gb X (код при заказе dbIICT4)
1Ех db IIС T3 Gb X, 0/1Ех db IIС T3 Ga/Gb X (код при заказе dbIICT3)


	
Код типа исполнения*
	1 (раздельный сенсор, выходной сигнал 2 реле)
2 (раздельный сенсор, выходные сигналы: 2 реле, 4…20 мА, Modbus RTU (корпус АГ-22 глухая крышка либо АГ-22С крышка со стеклом))
3 (объединенный сенсор, выходные сигналы 2 реле, 4…20 мА, Modbus RTU (корпус АГ-22 глухая крышка либо АГ-22С крышка со стеклом)

	Длина монтажной части*
	                                                мм.
(до 3000 мм)

	Присоединение к процессу*
	штуцер с резьбой М20х1,5 (штуцер по ОСТ 26.260.460-99)
штуцер с резьбой М27х1,5 (штуцер по ОСТ 26.260.460-99)
штуцер с резьбой М27х2 (штуцер по ОСТ 26.260.460-99)
штуцер с резьбой G1/2” (штуцер по ОСТ 26.260.460-99)
штуцер с резьбой G3/4” (штуцер по ОСТ 26.260.460-99)
штуцер с резьбой G1” (штуцер по ОСТ 26.260.460-99)
штуцер с резьбой K1/2”((NPT1/2”) по ГОСТ 6111-52))
штуцер с резьбой R1/2 (по ГОСТ 6211-81)
штуцер с резьбой K3/4”((NPT3/4”) по ГОСТ 6111-52)
штуцер с резьбой R3/4 (по ГОСТ 6211-81)
штуцер с резьбой K1”((NPT1”) по ГОСТ 6111-52))
штуцер с резьбой R1 (по ГОСТ 6211-81)
накидная гайка с внутренней резьбой G3/4”
подвижный штуцер с резьбой G3/4”
 Исполнение штуцера по отдельному согласованию:
      _________________   .

	
	Фланец - DN20, PN16, исп В, (приварной)
 Исполнение фланца по отдельному согласованию (приварной):
 DN____________________________. 

КМЧ
—
Фланец: 
Исполнение       ; DN       ; PN     ;
[image: ]Материал                                           .
- Сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10)
- Сталь 20
(фланец с резьбой G3/4”, для штуцерного исполнения с резьбой G3/4” (штуцер по ОСТ 26.260.460-99))

бобышка М20×1,5 из нержавеющей стали (12Х18Н10Т)
 штуцер G3/4” из нержавеющей стали (12Х18Н10Т)
штуцер G3/4” из нержавеющей стали (12Х18Н10Т)

	Электрическое присоединение***

	Кабельный ввод:
1 2
—    
  PGM 
  К-13
  КБ-13  
  КБ-17  
  КВМ-15Вн
  КВМ-16Вн
  КВМ-22Вн
  Заглушка резьбовая, VHR90
	Кабельный ввод (Общепром, А)

	
	  Заглушка BLOCK
  20 KHK Ni BLOCK
  20 KHН Ni BLOCK
  20 KБУ Ni BLOCK
  20 KНХ Ni BLOCK
  20 KНТ Ni BLOCK
  20s KMP 045 Ni BLOCK
  20 KMP 050 Ni BLOCK
  20 KMP 080 Ni BLOCK
	Кабельный ввод (Общепром, А, Ехd)

	***—При заказе необходимо указывать два кабельных ввода для модификаций, пример: К13/К13 или Квм-15Вн/КВМ-15Вн. При заказе одного кабельного ввода на место второго устанавливается заглушка.

	Материал погружной части
	Сталь 12Х18Н10Т**

	Напряжение питания**
	24 В, 220 В (только для исполнения 1)
24В (доступно для всех исполнений 1, 2, 3)

	**— Базовое исполнение. 

	Примечание: Место для ввода текста.


Заявки направлять по электронному адресу:  zakaz@gazoanalit.ru
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