Опросный лист для выбора манометра электронного МТИ-100
*- поля обязательные для заполнения
	
	Общая информация

	
	Предприятие*      : 
	Дата заполнения: 14.11.2026

	
	Контактное лицо*:      
	Тел/факс*:       

	
	Адрес*:      
	Е-mail*:      

	
	Опросный лист №      
	Позиция по проекту:       
	Количество*:       

	
	Параметр

	1. 
	Тип манометра
	МТИ-100

	

	2. 
	
Вид исполнения
	Общепромышленное
Искробезопасная цепь (Ех
	Атомное


	3. 
	Модификация
	М1  (эконом)
М2 (с детектором)
М2НГ (с детектором + нержавеющий корпус)
	М3 (малогабаритный с детекторм)
М4 (с детектором и архивом)
М4НГ (с детектором и архивом + нержавеющий корпус)


	4. 
	Код вибростойкого исполнения согласно ГОСТ Р 52931 
	 «-» вибростойкое исполнение группы V2 (150 Гц, 2g, 0,15 мм)        
 В1 вибростойкое исполнение группы F2 (500 Гц, 2g, 0,15 мм)       
 В2  вибростойкое исполнение группы F3 (500 Гц, 5g, 0,35 мм)   

	5. 
	
Вид измеряемого давления:

	Абсолютное давление (ДА)
Избыточное давление (ДИ)
Давление-разрежение (ДИВ)
[image: ]Дифференциальное давление (ДД)

	6. 
	Код модели
	     

	7. 
	Верхний предел (диапазон) измерения дискретной шкалы  и единицы измерений
	                МПа ,  кПа,  кгс/см2,  другие       

	8. 
	Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А:

	3 (с приемкой уполномоченной организацией
ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
3Н  (с приемкой уполномоченной организацией
ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
 4 (без приемки)

	9. 
	Код класса точности (основная приведенная погрешность)
	   А01 ( 0,1% )
  В02 (0,2%)
   С04 ( 0,4%)
   D06 (0,6%)

	10. 
	Климатическое исполнение
	  +5…+50°С
  -5…+50°С
  -10…+70°С
  -40…+70°С

	11. 
	Измеряемая среда
	     
   °С

	12. 
	Температура измеряемой среды
	        °С

	13. 
	
Конструктивное исполнение сенсора
	 Встроенный сенсор
 Выносной сенсор с кабелем
Длина кабеля , м
        

	14. 
	Исполнения по материалам мембраны

	нержавеющая сталь 316L  Хастеллой-С
Без защитной мембраны (для моделей ДИВ с кодом ВНххх)

	15. 
	Исполнения по материалам штуцера

	 нержавеющая сталь 316L     Хастеллой-С (ХН65МВ)

	16. 
	Присоединение к процессу (резьба штуцера)
	М20х1,5 G1/2Открытая мембрана М20х1,5
Открытая мембрана М24х1,5

	17. 
	
Комплект монтажных частей
	Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5                                              Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/4 (1/4NPT)                                         
Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/2 (1/2NPT)                                         
 Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/4 (1/4NPT)                                         
Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/2 (1/2NPT)                                        

	ниппель с накидной гайкой
 Бобышка М20х1,5
Бобышка М24х1,5
 Бобышка G1/2

	18. 
	Кронштейн
	 да	                                          нет

	19. 
	Клапанный блок
	 без клапанного блока,  E10,   E12,   E22

	20. 
	Разделитель сред
	 да	                                          нет

	21. 
	Дополнительные стендовые испытания в течении 360 часов (опция)
	да	       нет                                  

	22. 
	Примечание:        



Заявки направлять по электронному адресу:  zakaz@gazoanalit.ru
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